int pirsensor = 0;

void setup()//the setup routine runs

{

pinMode(13,OUTPUT);//initializ

pinMode(12,INPUT);//initialize digital

}

void loop()//the loop routine runs

{

pirsensor=digitalRead(2);

if(pirsensor==HIGH)

{

digitalWrite(13,HIGH);

delay(10000);

}

else

{

digitalWrite(13,LOW);

delay(120);

}

}

